Základní charakteristika tohoto přístroje je následující:

* Měřící geometrie 45/0° s LED světelným zdrojem
* Průměr měřící geometrie 4 mm
* Režim PASS/FAIL pro vyhodnocování naměřených odchylek dle zadaných tolerancí
* Paměť na 1500 standardů včetně individuálních tolerancí a 999 změřených vzorků
* Software easy-link pro správu standardů a report naměřených výsledků v ceně přístroje
* Update firmwaru přístroje a softwaru easy-link zdarma
* Záruční a pozáruční servis, kalibrační středisko v ČR – firma RHH – výhradní servis přístrojů BYK-Gardner
* Nová kalibrace přístroje je zahrnuta v ceně (1/2023)
* Minimálně používáno, stav jako nové zařízení
* Dopravní náklady ZDARMA